SAMSVARSERKLÆRING / DECLARATION OF CONFORMITY

I henhold til Forskrift om produksjon / According to The Recreational

og omsetning av fritidsfartøyer / Craft Directive 94/25/EC & 2013/53/EU

***Hydromarin 5830***

***Hin nr:PL-***

***Godkjenning/ Approval : Polski Rejestr Statkow S.A.***

***Kategori: C for bruk i beskyttede farvann, kystnært og større innsjøer.***

***Category: C for use in sheltered waters, near shore and large lakes.***

***Tekniske data :Selvlensende/ Self draining***

***Technical data : Lengde/Length overall 5,60 m***

 ***: Bredde/ Beam 2,26 m***

 ***: Vekt/ Weight 740 kg***

 ***: Personer/ Personer on board 5 ( max)***

 ***: Maks last/ permissible load 685 kg***

 ***: Fribord/ freeboard 85 cm***

 ***: Akterspeilhøyde/ Stern height 0.53 cm***

 ***: Motor/ Outboard engine 100 –115 hk/***

 ***: Motorstamme/ Engine shaft lang/ long***

 ***-Styring/ Steering***

 ***-Fjernkontroll/ Remote Control***

 ***- Propell***

***Fart m/ 1 person/ speed w/1 pers.: 100 hk - 35 knop***

***Byggematerialer/ Building Material: Glassfiberarmert polyester/***

 ***Fiberglass reinforced polyester.***

***Gelcoat farge Ral / Gelcoat colour Ral : Hvit/ White 9016***

 ***Grå/ Gray 7046***

***Tilleggsutstyr/ Accessories :***

***Hydromarin AS Forhandler***